Решил подключить к своей плате АТМ турбо GS Sound, но из-за отсутсвия разъемов ZX - BUS без проводов это сделать практически не возможно. Было принято решение сделать нормальный полноценный переходник ZX-BUS, хотя к сожалению полоценного сделать не получилось, несколько сигналов завести на плату не удалось, из-за того что без переделки самой платы АТМ турбо, эти сигналы бы завести не получилось. В Итоге был сделан переходник ZX-BUS, который устанавливается в панельку процессора с помощью цанговой панельки и цанговых переходников. Получилась во такая вот проставя конструкция как на фото.